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	成果名称
	成果内容摘要
	成果完成人
	赋权类型
	转化
方式
	交易金额（万元）
	受让方
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]多工位温镦机加热装置
	一种多工位温镦机加热装置，包括定模座、模块甲、模块乙、预热组件、n个保温组件；模块甲在外，模块乙在内安装在定模座上；模块甲、模块乙相连；模块甲一端设有切断口；模块乙对应设有棒料进口和切刀；相连的模块甲、乙从切断口向里一段依次设有1个预热腔和n个保温腔；预热组件填装在预热腔内；保温组件填装在保温腔内；本发明的棒料切断为冷切断，能够确保断面平整度高，粗糙度低，为镦锻加工提供更精确的基准，确保镦锻质量；本发明的镦锻工位可通过保温组件提前加热并维持在预定温度；而冷切断的棒料可通过预热组件快速加热到预定温度；这样棒料的变形抗力稳定，所需的镦锻力也稳定，这样镦锻传动部件受力稳定，可避免损伤，能耗相应减少。
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]肖志玲、王浩、蒋军杰、李晓峰、王良文、马子博、张颖、高晶晶。 
	长期使用权（5年）
	技术许可
	15
	河南旭通智能科技有限公司
	

	2
	一种基于双准谐振滤波器的电网电压观测方法
	本发明公开了一种基于双准谐振滤波器的电网电压观测方法，由滑模观测器、串联双准谐振滤波器和自适应补偿环节构成，滑模观测器用于实现电网电压的初步观测，第一个准谐振滤波器用于实现电网电压滑模噪声和直流偏置抑制，第二个准谐振滤波器和自适应补偿环节用于实现抗电网频率偏移的电网电压观测，经过自适应补偿后，最终可得观测的电网电压。本发明采用准谐振滤波器代替双低通滤波器，可以克服采样直流偏置对电网电压观测的影响。同时，本发明采用两个相同的准谐振滤波器串联，能够实现滑模噪声抑制和电网电压相位、幅值补偿，从而在无需已知电网精度角频率的前提下实现电网电压的准确观测，克服了电网频率偏移的影响。
	高鹏飞、郭磊磊、李琰琰、王帅、靳雪妍、崔蕾、高浩睿、杨志梁、王培祎、吴禹杰
	长期使用权（6年）
	技术许可
	3.5
	郑州筑科商贸有限公司
	

	3
	一种无刷双馈发电机直接功率控制的方法

	本发明公开一种无刷双馈发电机直接功率 
控制的方法，包括以下步骤：建立无刷双馈发电机的直接功率控制的数学模型；根据数学模型设计基于显式模型预测控制的无刷双馈发电机的直接功率模型预测控制器，得到最优的控制率；对直接功率模型预测控制器进行基于显式模型预测的分析，获得直接功率模型预测控制器参数的范围；在直接功率模型预测控制器参数的范围内任意取一组参数的组合进行仿真验证，若控制精度满足直接功率控制要求，结束设计；否则，重新修正控制模型参数直至控制精度满足设计要求；本发明控制精度高，响应速度快，具有良好的动、静态性能和鲁棒性。

	杨小亮;郭淑婷;胡哲源;姜素霞;朱向前;曹卫峰;胡智宏 刘普;申永鹏;李从善;郭磊磊;王明杰;袁遇龙;白家俊
	校10%，成果完成团队90%）
	技术转让
	3.15
	郑州天和电力有限公司
	

	4
	基于小型热管数据搭建人工神经网络模型的软件V1.0
	本软件旨在为数据中心工程用户提供小型热管最佳工况预测。
	王仙玲、刘洋、朱飞宇、刘英利
	所有权（学校10%，成果完成团队90%）
	技术转让
	16
	河南建艺工程设计咨询有限公司
	



