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	交易金额（万元）
	受让方
	备注

	1
	一种二氢燕麦生物碱D的制备工艺
	本发明涉及一种二氢燕麦生物碱D的制备工艺，以对羟基苯丙酸和醋酸酐为原料得到对乙酰氧基苯丙酸；以氯代溶剂为反应介质，二氯亚砜为酰基化试剂，得到2-[(对乙酰氧基)苯丙酰氨基]苯甲酸甲酯；采用氢氧化钠溶液水解，氯化氢醇溶液酸化，得到二氢燕麦生物碱D。该工艺对酚羟基进行保护，避免底物自聚，减少副产物生成；，利用氯化氢醇溶液代替盐酸酸化，避免产生大量废酸和废水，不使用有毒有害溶剂，经济环保；工艺过程易于控制，收率高，副产物少，适用于二氢燕麦生物碱D的工业化生产。
	钱恒玉、朱金辉、苏东亮、尹志刚、张同艳、彭东来
	使用权（10年）
	技术许可

	152
	宁夏泽坤新材料科技有限公司
	

	2
	一种基于数字孪生的多轴数控机床安全生产预测预警方法
	本发明提出了一种基于数字孪生的多轴数控机床安全生产预测预警方法，该方法实现了现实与虚拟空间多轴数控机床之间交互功能，通过虚实交互实验平台对整机运动状态监测，快速精确地预测各种撞机事故并发出预警提示，最终反馈至现实数控机床作出修改。在虚实交互实验平台中，针对多轴数控机床某两零部件，构建模型包围盒，通过重复映射法，将三维模型包围盒相交检测转化成一维直线重叠检测，实现较远两部件快速预检测。当相距较近检测发生相交时，选择某一模型包围盒，通过自顶向下方式、空间四叉划分法构建层次包围盒树，遍历中间节点检测相交状态，当遍历叶节点三角网格，进行点化处理，通过检测点阵与另一包围盒包含关系，判断是否发生撞机事故。本方法改变了传统检测周期长、高成本的弊端。。
	
王巧花、赵漂洋、梅向阳、邬昌军、李浩、宋晓辉、张国辉、谢贵重

	长期使用权（6年）
	技术许可
	3.5
	郑州郑航机电设备有限公司
	

	3
	基于电磁层析成像技术的滑油磨粒在线监测装置及方法
	本发明公开了一种基于电磁层析成像技术的滑油磨粒在线监测装置及方法。所述在线监测装置包括小尺度双平面电磁层析成像传感器、通道切换模块、Stm32单片机、功率放大模块、信号调理模块、锁相放大器和图像重建计算机。
	[bookmark: _GoBack]刘向龙;王营;任航丽;岳伟超;钱晓亮;刘玉翠;李林伟;
	长期使用权（10年）、所有权（学校10%，成果完成团队90%）


	技术许可
	3.05
	河南美厚电子科技有限公司
	

	4
	一种建筑内火灾烟气信息可视化监测装置及方法
	本发明依托布置在走廊内的激光探测条束和监控摄像机，实时感知火灾发生时烟气前沿位置，实现建筑内火灾烟气蔓延信息的可视化监测。
	李森;吴则琪;娄振;张单;秦恒洁;宋怀涛;王坤;何蕊
	所有权（学校10%，成果完成团队90%）
	实施许可
	10
	河南吉贝科技有限公司
	





